一、单项选择题:本大题共20小题,每小题1分,共20分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。  
1.下列选项中,不属于计算机的特点的是  
A.运算速度快  
B.计算精度高  
C.存储能力弱  
D.具有自动运行能力  
2.最基本、最重要的系统软件是  
A.数据库管理系统  
B.通信软件  
C.文字处理程序  
D.操作系统  
3.在 Windows窗口中,选择要复制或移动的文件或文件夹时,如果要选择相邻的项目,  
一般在选择项目时应同时按住的键是  
A. Alt  
B.Tab  
C. Ctrl  
D.Shift  
4.属于集中控制,对中心结点依赖性大的网络拓扑结构是  
A.星形  
B.环形  
C.层次形  
D.总线形  
5.循环冗余码校验的英文简写为  
A.DRC  
B. CRC  
C. CRE  
D.DRE  
6.在信息传输的过程中,在每块数据的开头设置专门的同步字符,然后要求发送端和接收端在该帧数据传输过程中保持同步的方式是  
A.同步传输  
B.异步传输  
C.低速传输  
D.协同传输  
7.目前的IP(IPv4)使用的地址长度为  
A.16bit  
B.32bit  
C.64bit  
D.128bit  
8.TCP/IP协议中,除了TCP以外,经常用到的另外一个运输层协议是  
A.IP  
B.UDP  
C. FTP  
D.TELNET  
9.OSI参考模型中,用于实现源DCE和目标CE之间的通信建立、维护和终止网络连接,并通过网络连接交换网络服务数据单元的是  
A.物理层  
B.应用层  
C.运输层  
D.网络层  
10.局域网的数据链路层被划分成  
A.2个子层  
B.3个子层  
C.4个子层  
D.5个子层  
11.ISO中继系统中,网络层中继系统即  
A.转发器  
B.网桥  
C.路由器  
D.网关  
12.IP地址“129110.60.55”属于  
A.A类地址  
B.B类地址  
C.C类地址  
D.D类地址  
13.下列选项中,不属于网络操作系统的是  
A. VINES  
B.NFS  
C.NetWare  
D.DOS  
14.UNx文件系统中,每建立一个目录时,都会自动给它设定两个目录文件,其中“”代表  
A.目录文件自己  
B.新建目录的父目录  
C.新建目录的子目录  
D.根目录  
15.UNx文件系统的内部实现中,用于实现逻辑设备地址到物理设备地址间转换的是  
A.设备驱动程序  
B.高速缓冲  
C.存储设备硬件  
D.系统调用接口  
16.下列关于防火墙的描述错误的是  
A.不能防范恶意的知情者  
B.不能防范不通过它的连接  
C.能防备全部的威胁  
D.能强化安全策略

17.下列关于公开密钥密码体制描述错误的是

A.加密密钥和解密密钥分开，不能相互推导

B.加密密钥公之于众，都可以使用

C.解密密钥和加密密钥都由解密人掌握

D.可以完成数字签名和数字鉴别

18.为了获得更好的安全性，将多种加密策略结合使用，对PDU的目的地址进行加密采用

A.端到端加密

B.报文加密

C.路由加密

D.链路加密

19. Internet硬件系统的基本构件不包括

A.打印设备B.通信线路C.网络设备D.主机和终端

20.需要进入 MS-DOS窗口使用命令方式的FTP客户端程序是

A.FTP下载工具B.浏览器C.FTP命令行D. Netants

二、填空题：本大题共10空，每空2分，共20分

21.二进制数的逻辑运算1A1等于

22.OSI的中文含义是

23.在 Windows中，要查找指定的文件夹或文件，可使用命令

24.信息是人对现实世界事物存在方式或运动状态的某种认识，数值、文字、图形、声音和动画等都属于它的形式

25.在通信时，为了对数据传输过程加以控制和管理，必须进行流量控制、以及链路控制规程协议这些工作。

26.由于局域网拓扑结构简单，在任意两个结点之间都有唯一的路由，不存在路由选择问题，因此，IE802标准不单独设立层

27.局域网各站之间不是主从关系，而是关系

28.报文在源MP（通信处理机结点）拆成报文分组，在目标MP中重新装配，如果目标IMP中的缓冲区被许多未齐全的（不能组成同一个报文的）报文包所占满，它就不能再接收，也不能向目标主机送报文，从而造成死锁，这种死锁被称为死锁

29.在 Linux下，应用程序只能访问系统分配给它的内存区域，而不能访问其他内存区域，这种特点被称为  
 